Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежені, (пункт 3 розділу І) г
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
19.06.2019     №	31/08-19
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Будівництво культурно-духовного центру
(назва об’єкта будівництва)
Загальні дані:
1.	Нове будівництво; вул. П. Карпатського, 2-а, с. Минай, Ужгородський райок, Закарпатська область.	
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2.	Управління Мукачівської греко-католицької єпархії, код ЄДРПОУ: 00393608, адреса: вул. Закарпатська, 18, м. Ужгород Закарпатська область.	
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
(відповідність цільового
будівель громадських та релігійних організацій площею 2, 7835 га_____________
використовується на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на__ нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний № 123727740_
від 14.05.2018, Витягу з ДЗК про земельну ділянку НВ-21026І8182018____ ______
від 18.04.2018; Кадастровий номер 2124887400130110121; Зона громадської_____
та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
забудови відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням 26 сесії Холмківської сільради VII скликання від 14.03.2018р._____________________
Містобудівні умови та обмеження:
1.	12,9 м._________________________________________________________ _____	
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	29 %.________________________________________________________________	
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не застосовується___________________________________________________.	
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))	
4.	30,0 м - до червоної лінії; 24,0 м- до лінії регулювання забудови; 18,0 м – до___
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
будівлі духовної семінарії. При визначенні мінімально допустимих відстаней___
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

від об’єкта, що проектується до існуючих будинків та споруд врахувати______ нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відповідно до ДБН Б.2.2.-12:2018 та інших будівельних норм, державних стандартів, норм і правил._________________________________________________________________

5. Відсутні.___________________________________________________________  _
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. Мінімальні відстані від фундаментів об’єкта., що проектується, до________
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,
існуючих інженерних мереж визначаються відповідно до Додатку И.1 ДБН____
що проектується до існуючих інженерних мереж)
Б.2.2.-12:2018; охоронні зони ЛЕП прийняти відповідно до «Правил охорони електричних мереж», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р. N209; охоронні зони електрозв’язку слід приймати згідно___ Правил охорони ліній електрозв’язку, затверджених Постановою Кабінету____
Міністрів Україн ивід29.01.1996р.№135.____________________________________
Існуючі мережі підлягають винесенню за межі фундаменту будівлі.	
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
повноваженого органу містобудування
та архітектури)

Г. Денис

(П.І.Б.)