Додаток
до Порядку ведення реєстр) містобудівних умов та
	обмежені (пункт 3 розділу І)
	ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
10.07.2019 № 23/1 /08-19
Зміни до містобудівних умов та обмежень
для проектування об’єкта будівництва № 23/08-19 від 13.05.2019
Реконструкція житлового будинку
(назва об'єкта будівництва)
під адмінбудівлю

Загальні дані:
1.	Реконструкція, вул. Дружби, 75-а, с. Холмець, Баранинської сільської
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
ради, Ужгородський район, Закарпатська область.	
2.	Баранинська сільська рада , код ЄДРПОУ 22095099, вул. Центральна, 42.
с. Баранинці, Ужгородський район, Закарпатська область.	
(інформація про замовника)
3.	Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та	
(відповідність цільового
обслуговування інших будівель громадської забудови площею 0, 076 га	
відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.07.2018 індексний № 132532514;	__
Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від	
26.03.2019 № НВ-0002917252019;	
Кадастровий номер 2124887300:11:010:0013;	
зона житлової та громадської забудови відповідно до детального плану	
та функцнкціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
територій затвердженого рішенням І сесії Баранинської сільської ради 7 скликання від 29.12.2017 р № 7.__________________________________________
Містобудівні умови та обмеження:
1.	12,0м відповідно до детального плану території.	
	(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	22 % відповідно до детального плану території.	
;	(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не застосовується.	
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону))

4.	5,0 м - до червоних ліній, на лінії регулювання забудови; 27,5м –до_____
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній
існуючих будинків та споруд, згідно детального плану території	__
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Відсутні.	
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шар\, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного ** фонду прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. ЛЕП 0,4 кВ - з охоронною зоною по 2,0 м від крайніх проводів в кожну сторону (Постанова Кабміну України від 4 березня 1997р. N 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»; відстані від об’єкти,
що проектується, до існуючих інженерних мереж слід приймати	
відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів, санітарних норм і правил.	
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж)
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу містобудування
та архітектури)

(підпис)

Г. Денис
(П.І.Б.)