Додаток
до Порядку ведення реєстру-- містобудівних умов та обмежені, (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
21.06.2019 № 32/08-19
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Будівництво магазину
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1.	Нове будівництво , вул. Цвітна,2-б, с. Сторожниця, Ужгородський	
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
район. Закарпатська область.		
ґ
2.	гр. Білоцький Андрій Анатолійович, реєстраційний номер облікової картки
(інформація про замовника)
платника податків 2941201296; адреса реєстрації: вул. Легоцького, 64/30	
м. Ужгород, Закарпатська область.	
3.	Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
ВІДПОВІДНІСТЬ цільового
будівель торгівлі площею 0,1128 га використовується на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності індексний № 100241978 від 12,10.2017 р. та Витяг з ДЗК	
НВ- 0003213762019 від 27,05.2019; Кадастровий номер 2124886300:11:023:0003; функціональне призначення відповідає генеральному плану поєднаному з	
та функціонального призначення земельної ділянки
детальним плануванням с. Сторожниця, затвердженому рішенням 20 сесії
містобудівній документації на місцевому рівні)
Сторожницької сільської ради VI скликання від 11.04,2013р. М> 01.	
Містобудівні умови та обмеження:
1.	6,9 м.	
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.	20,0%. 	
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.	Не застосовується.	
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4.	6,0 м- до червоної лінії; на лінії регулювання забудови; 8,0 м - до існуючого житлового будинку. Відстані від об'єкта, що проектується до існуючих будинків та споруд згідно табл. 15. 2 ДБН Б, 2.2-12:2018.	
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5.	Відсутні.				
(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6.	Охоронну зону електричних мереж встановити відповідно до Правил	
охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету	
Міністрів України від 04.03.1997р. № 209; підземна лінія звязку з охоронною зоною - по 2,0м від крайніх проводів в кожну сторону; відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих мереж визначаються відповідно до Додатку И.1 ДБН Б.2.2.-12:2018.	
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
повноваженого органу містобудування
та архітектури)

>
(підпис)
Г. Денис
(ПІ.Б.)